증평군 고시 제2020 - 10호

증평2일반산업단지 산업단지계획 변경 승인에 따른 지형도면 고시

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조에 규정에 의거 충청북도 고시 제2019-429호(2019. 12. 27.)로 산업단지 개발계획 및 실시계획 변경승인 고시된 증평2일반산업단지에 대하여 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조의 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2020년  2월 14일

증 평 군 수

■ 지정(개발계획) 변경

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

가. 명  칭 : 증평2일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

가. 증평군의 시급한 산업기반을 조기에 정비하고 산업의 합리적인 배치를 통해 지역균형개발 촉진

나. 사회기반시설의 확충으로 지역경제 활성화 및 고용증대를 도모하며 지속적인
성장유지

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경)

가. 위  치 : 충청북도 증평군 도안면 노암리 일원

나. 면  적 : (변경없음) 702,807.3㎡
(금회변경) 2,127㎡(금회사업에 한함)

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

가. 개발기간 : (변경없음) 2009년 ∼ 2016년(조성완료)
(금회변경) 2019년 ∼ 2021년(금회사업에 한함)

나. 개발방법 : (변경없음) 제3섹터방식
(금회변경) 공공개발방식(금회사업에 한함)

5. 주요유치업종 및 유치업종 배치계획(변경없음)

가. 주요 유치업종

구분	유치업종
유치업종	C10 식료품 제조업 C17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 C23 비금속광물 제조업 C24 1차 금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타 기계 및 장비 제조업 C30 자동차 및 트레일러 제조업 C31 기타 운송장비 제조업(항공산업 관련) E38 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료재생업 ※ 단, E38 업종 사업을 영위하려는 자는 입주 이전에 관리기관과 협의 후 승인기관 승인을 득하여야 함

나. 유치업종의 배치계획

유치업종	면 적(㎡)			구성비	비고
	기 정	증 감	변 경
합 계	515,879.0	-	515,879.0	100.0
C10 식료품 제조업	105,729.6	-	105,729.6	20.5
C17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	20,613.8	-	20,613.8	4.0
C20 화학물질 및 화학제품 제조업	100,223.3	-	100,223.3	19.4
C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	4,251.0	-	4,251.0	0.8
C23 비금속광물 제조업	9,223.8	-	9,223.8	1.8
C24 1차 금속 제조업	-	-	-	-
C25 금속가공제품 제조업	181,157.0	-	181,157.0	35.1
C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	-	-	-	-
C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	-	-	-	-
C28 전기장비 제조업	4,654.4	-	4,654.4	0.9	E38 중복결정 (노암리 909번지)
C29 기타 기계 및 장비 제조업	7,024.8	-	7,024.8	1.4
C30 자동차 및 트레일러 제조업	-	-	-	-
C31 기타 운송장비 제조업(항공산업 관련)	83,001.3	-	83,001.3	16.1

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경)

가. 주  소 : (변경없음) 충청북도 증평군 증평읍 광장로 88(별관 2층, 경제과)
(금회변경) 충청북도 증평군 증평읍 광장로 88

나. 성  명 : (변경없음) 증평이산업단지개발주식회사  대표이사 박금용
(금회변경) 증평군수

7. 사업시행자의 토지이용현황(변경없음)

구 분		합 계	대	장	주	도	구	유	공
확정	필지수	66	4	32	3	8	6	2	11
	면적(㎡)	702,807.3	2,046.8	515,879.0	4,235.8	64,070.1	3,823.7	9,515.7	103,236.2
	구성비(%)	100.0	0.3	73.4	0.6	9.1	0.5	1.4	14.7

8. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후
합 계		702,807.3	-	702,807.3	100.0
산 업 용 지		515,879.0	-	515,879.0	73.4
지원시설용지		2,046.8	증)2,127.0	4,173.8	0.6
공공시설용지		184,881.5	감)2,127.0	182,754.5	26.0
	도 로	64,070.1	-	64,070.1	9.1
	공 원	22,678.6	감)2,945.6	19,733.0	2.8	3개소, 유수지 중복결정 4,710.0㎡
	완충녹지	85,267.6	증)989.0	86,256.6	12.2
	유 수 지	4,805.7	-	4,805.7	0.7	근린공원 내 중복결정 4,710.0㎡
	주 차 장	4,235.8	감)170.4	4,065.4	0.6	3개소
	구 거	3,823.7	-	3,823.7	0.5
지 구 외		10,034.0	-	10,034.0	-
	배 수 지	9,574.0	-	9,574.0	-	1개소
	도 로	460.0	-	460.0	-	소로3-75 일부구간

※ 변경사유 : 119안전센터(지원시설용지) 신설에 따른 토지이용계획 변경

나. 주요기반시설계획(변경)

1) 교통시설계획(변경없음)

가) 도로총괄표

구 분	합 계			2류			3류
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	10	3,980	64,070.1	5	2,661	41,473.1	5	1,319	22,597.0
대 로	1	777	19,726.2	-	-	-	1	777	19,726.2
중 로	4	2,633	41,228.3	4	2,633	41,228.3	-	-	-
소 로	5	570	3,115.6	1	28	244.8	4	542	2,870.8

나) 도로조서

(단위 : m)
구분	규 모				기능	연장	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원
기정	대로	3	4	25	보조간선	777	구역계 노암리 940	구역계 노암리 937	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	23	15	집산도로	1,174	대로3-4 노암리 898	대로3-4 노암리 950	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	25	15	집산도로	256	중로2-23 노암리 946	중로2-23 노암리 946	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	26	15	집산도로	974	대로3-4 노암리 954	대로3-4 노암리 950	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	27	15	집산도로	229	대로3-4 노암리 950	중로2-26 노암리 920	일반도로		2011.7.15
기정	소로	2	197	8	국지도로	28	대로3-4 노암리 950	구역계 노암리 372-1	일반도로		2011.7.15
기정	소로	3	75	6	국지도로	377 (301)	중로2-23 노암리 946	제3호배수지 노암리 943	일반도로		2011.7.15	지구외 76m
기정	소로	3	76	6	특수도로	30	중로2-23 노암리 946	제5호소공원 노암리 895	보행자 도로		2011.7.15
기정	소로	3	81	4	특수도로	28	소로3-75 노암리 945	구역계 노암리 산33-1	농로		2016.9.9
기정	소로	3	82	4	특수도로	183	대로3-4 노암리 950	구역계 노암리 826-11	보행자 도로		2016.9.9
※ 소로3-75호선 연장에 ( )는 지구 내 연장임

다) 주차장(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
합 계				4,235.8	감)170.4	4,065.4
기정	17	주차장	노암리 899	1,283.1	-	1,283.1	2011.7.15
변경	18	주차장	노암리 905	2,130.7	감)170.4	1,960.3	2011.7.15
기정	19	주차장	노암리 911	822.0	-	822.0	2015.6.26

※ 변경사유 : 119안전센터 신설에 따른 주차장 변경

2) 공간시설계획(변경)

가) 공원계획(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
합 계					22,678.6	감)2,945.6	19,733.0
변경	11	공원	근린공원	노암리 903, 904	13,153.9	감)2,945.6	10,208.3	2011.7.15
기정	5	공원	소공원	노암리 895	8,037.7	-	8,037.7	2011.7.15
기정	7	공원	소공원	노암리 912	1,487.0	-	1,487.0	2011.7.15

※ 변경사유 : 119안전센터 신설에 따른 근린공원 변경

나) 녹지계획(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
합 계					85,267.6	증)989.0	86,256.6
기정	20	녹지	완충녹지	노암리 943	28,766.8	-	28,766.8	2011.7.15
기정	21	녹지	완충녹지	노암리 941, 942	22,443.6	-	22,443.6	2011.7.15
기정	22	녹지	완충녹지	노암리 940	441.7	-	441.7	2011.7.15
기정	23	녹지	완충녹지	노암리 937, 938, 939	28,319.5	-	28,319.5	2011.7.15
변경	24	녹지	완충녹지	노암리 944	5,296.0	증)989.0	6,285.0	2011.7.15

※ 변경사유 : 119안전센터 신설에 따른 완충녹지 변경

3) 방재시설계획(변경없음)

가) 유수지계획

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합 계					9,515.7 (4,805.7)		( )는 중복결정 제외면적
기정	5	유수지	저류시설	노암리 913	4,805.7	2011.7.15
기정	6	유수지	저류시설	노암리 904	4,710.0	2011.7.15	근린공원 내 중복결정

나) 구거(농수로)계획

구 분	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	비 고
기정	구거	대로3-4호선변	3,823.7	농수로 및 농로

4) 용수공급계획(변경)

구 분		용 수 량 (㎥/일)			비 고
		기정	변경	변경후
합 계		3,558.8	증)8.2	3,567.0
공 업 용 수		3,348.3	-	3,348.3
생활용수	소 계	210.5	증)8.2	218.7
	산업시설용지	204.3	-	204.3
	지원시설용지	6.2	-	6.2	공공지원시설제외
			증)8.2	8.2	공공지원시설

5) 오·폐수처리계획(변경)

구 분		발 생 량 (㎥/일)			비 고
		기정	변경	변경후
합 계		1,561.8	증)6.9	1,591.0
공 업 폐 수		1,378.1	-	1,378.1
생활오수	소 계	176.8	증)6.9	183.7
	산업시설용지	171.6	-	171.6
	지원시설용지	5.2	증)6.9	12.1

6) 폐기물처리계획(변경없음)

⦁ 대상지 내 연간폐기물 총 발생량이 2만톤 미만으로 별도의 폐기물처리 시설을 설치하지 아니하고 전량 위탁처리 함

변 경
구 분		폐 기 물 발 생 량 (ton/일)						합 계 (ton/일)	폐기물발생량 (톤/년)
		재활용	소각	매립	해역배출	기타	소계
합계		27.26	14.33	26.17	-	3.92	44.42	71.68	13,128
생활계류		0.72	0.30	0.36	-	-	0.66	1.38	-
배출시설계류		25.24	10.45	14.07	-	0.46	24.98	50.22	7,494
지정폐기물류		1.30	3.58	11.74	-	3.46	18.78	20.08	5,634
주) 1. 연간 가동일 수 : 300일/년 적용 2. 해역배출 처리량은 전량 매립 처리량에 포함시킴 3. 생활계류 처리대상별 폐기물은 증평군 생활폐기물 처리현황의 처리방법별 비율 적용

7) 통신시설계획(변경)

구 분	규모		회선기준	통신수요(회선)		비 고
	기정	변경		기정	변경
합 계			-	272	282
산 업 시 설	2,043인	2,043인	1.0회선/10인	205	205
지 원 시 설	206.6인	206.6인	0.3회선/1인	62	62	공공지원시설제외
	-	19인	0.3회선/1인	-	10	공공지원시설
공 중 전 화	2,105인	2,124인	1.0회선/500인	5	5

8) 에너지공급계획(변경)

가) 에너지사용량 총괄(변경)

구 분		에 너 지 사 용 량			비 고
		기정	변경	변경후
석유환산 (toe/년)		28,547	증)13	28,560
연료사용량(LNG)	Gcal/년	109,904	증)12	109,916
	toe/년	10,990	증)2	10,992
전력사용량	MWh/년	76,334	증)49	76,383
	toe/년	17,557	증)11	17,568

나) 열에너지계획(변경)

구 분	열 수 요 (Gcal/년)			비 고
	기정	변경	변경후
합 계	109,904	증)12	109,916
산업시설용지	109,774	-	109,774
지원시설용지	130	증)12	142

다) 전력사용계획(변경)

구 분	전력사용량(MWh/년)			비 고
	기정	변경	변경후
합 계	76,334	증)49	76,383
산업시설용지	75,112	-	75,112
지원시설 및 공공시설용지	1,222	증)49	1,271

9. 재원조달계획(변경없음)

가. 총 사업비

구 분	금 액 (백만원)	비 고
합 계	81,883
용지비	31,668
용지부담금	654
조성비	39,663
기반시설설치비	1,160
직접인건비	1,358
이주대책비	-
판매비	455
일반관리비	1,500
자본비용	5,425
그 밖의 비용	-

나. 연차별 투자계획

구 분	사 업 비 (백만원)
	합 계	2009~2012년도	2013년도	2014년도	2015년도	2016년도
금액	81,883	56	36	28,971	15,213	37,607

10. 수용․사용할 토지․건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명․주소(변경없음) : 준공된 산업단지로 게재 생략

11. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(변경없음)

가. 입주수요에 관한 자료 : 게재생략

나. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획

1) 진입도로계획 – 단지외

구 분	폭 원(m)	연 장(km)	기 점	종 점
진입도로	18.5 ∼ 31.5	2.34	증평일반산업단지	대상지 서측

2) 용수계획 - 단지외

가) 배수지계획

구 분	시설용량(㎥/일)		면 적(㎡)
	공업	생활
배 수 지	3,660	390	9,574

나) 가압펌프장

구 분	시설용량(㎥/일)		비 고
	공업	생활
가압펌프장	3,700	400

다) 송수관로

구 분	시설용량(㎥/일)		비 고
	공업	생활
송수관로	D = 300mm L = 4.0km	D = 150mm L = 4.0km	충주댐 계통 광역상수도 (D500mm) → 배수지

3) 오·폐수계획 - 단지외

가) 폐수종말처리장

구 분	오･폐수 발생량(㎥/일)	설계용량(㎥/일)	비 고
폐수종말처리장	1,604.9	5,000.0	증평폐수종말처리장 증설 (총용량 : 7,500.0㎥/일)

나) 오수중계 펌프장 및 차집관로

구 분	시설 개요	비 고
오수 중계 펌프장	∙ 5,000(㎥/일)
차집관로	∙ 차집관로 → 증평일반산업단지 기존 차집관로 ∙ D = 450mm ∙ L = 1,500m

4) 국고지원총괄 – 단지외

구 분	개략 사업비(백만원)	비고
합 계	57,963
진입도로 계획	27,489
용수 계획	4,600
오･폐수 계획	25,874

12. 관계도서는 증평군청 경제과에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

■ 실시계획 변경(군관리계획 및 공원조성계획 등)

1. 사업의 명칭(변경없음)

가. 명  칭 : 증평2일반산업단지

2. 사업시행자의 주소 및 성명(변경)

가. 주  소 : (변경없음) 충청북도 증평군 증평읍 광장로 88(별관 2층, 경제과)
(금회변경) 충청북도 증평군 증평읍 광장로 88

나. 성  명 : (변경없음) 증평이산업단지개발주식회사  대표이사 박금용
(금회변경) 증평군수

3. 사업의 목적 및 개요(변경)

가. 사업의 목적(변경없음)

⦁ 증평군의 시급한 산업기반을 조기에 정비하고 산업의 합리적인 배치를 통해 지역균형개발 촉진

⦁ 사회기반시설의 확충으로 지역경제 활성화 및 고용증대를 도모하며 지속적인 성장유지

나. 사업의 개요(변경)

1) 토지이용계획(변경)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후
합 계		702,807.3	-	702,807.3	100.0
산 업 용 지		515,879.0	-	515,879.0	73.4
지원시설용지		2,046.8	증)2,127.0	4,173.8	0.6
공공시설용지		184,881.5	감)2,127.0	182,754.5	26.0
	도 로	64,070.1	-	64,070.1	9.1
	공 원	22,678.6	감)2,945.6	19,733.0	2.8	3개소, 유수지 중복결정 4,710.0㎡
	완충녹지	85,267.6	증)989.0	86,256.6	12.2
	유 수 지	4,805.7	-	4,805.7	0.7	근린공원 내 중복결정 4,710.0㎡
	주 차 장	4,235.8	감)170.4	4,065.4	0.6	3개소
	구 거	3,823.7	-	3,823.7	0.5
지 구 외		10,034.0	-	10,034.0	-
	배 수 지	9,574.0	-	9,574.0	-	1개소
	도 로	460.0	-	460.0	-	소로3-75 일부구간

2) 주요기반시설계획(변경)

가) 교통시설계획(변경없음)

① 도로총괄표

구 분	합 계			2류			3류
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	10	3,980	64,070.1	5	2,661	41,473.1	5	1,319	22,597.0
대 로	1	777	19,726.2	-	-	-	1	777	19,726.2
중 로	4	2,633	41,228.3	4	2,633	41,228.3	-	-	-
소 로	5	570	3,115.6	1	28	244.8	4	542	2,870.8

② 도로 조서

(단위 : m)
구분	규 모				기능	연장	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원
기정	대로	3	4	25	보조간선	777	구역계 노암리 940	구역계 노암리 937	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	23	15	집산도로	1,174	대로3-4 노암리 898	대로3-4 노암리 950	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	25	15	집산도로	256	중로2-23 노암리 946	중로2-23 노암리 946	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	26	15	집산도로	974	대로3-4 노암리 954	대로3-4 노암리 950	일반도로		2011.7.15
기정	중로	2	27	15	집산도로	229	대로3-4 노암리 950	중로2-26 노암리 920	일반도로		2011.7.15
기정	소로	2	197	8	국지도로	28	대로3-4 노암리 950	구역계 노암리 372-1	일반도로		2011.7.15
기정	소로	3	75	6	국지도로	377 (301)	중로2-23 노암리 946	제3호배수지 노암리 943	일반도로		2011.7.15	지구외 76m
기정	소로	3	76	6	특수도로	30	중로2-23 노암리 946	제5호소공원 노암리 895	보행자 도로		2011.7.15
기정	소로	3	81	4	특수도로	28	소로3-75 노암리 945	구역계 노암리 산33-1	농로		2016.9.9
기정	소로	3	82	4	특수도로	183	대로3-4 노암리 950	구역계 노암리 826-11	보행자 도로		2016.9.9
※ 소로3-75호선 연장에 ( )는 지구 내 연장임

③ 주차장(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
합 계				4,235.8	감)170.4	4,065.4
기정	17	주차장	노암리 899	1,283.1	-	1,283.1	2011.7.15
변경	18	주차장	노암리 905	2,130.7	감)170.4	1,960.3	2011.7.15
기정	19	주차장	노암리 911	822.0	-	822.0	2015.6.26

※ 변경사유 : 119안전센터 신설에 따른 주차장 변경

나) 공간시설계획(변경)

① 공원계획(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
합 계					22,678.6	감)2,945.6	19,733.0
변경	11	공원	근린공원	노암리 903, 904	13,153.9	감)2,945.6	10,208.3	2011.7.15
기정	5	공원	소공원	노암리 895	8,037.7	-	8,037.7	2011.7.15
기정	7	공원	소공원	노암리 912	1,487.0	-	1,487.0	2011.7.15

※ 변경사유 : 119안전센터 신설에 따른 근린공원 변경

② 녹지계획(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
합 계					85,267.6	증)989.0	86,256.6
기정	20	녹지	완충녹지	노암리 943	28,766.8	-	28,766.8	2011.7.15
기정	21	녹지	완충녹지	노암리 941, 942	22,443.6	-	22,443.6	2011.7.15
기정	22	녹지	완충녹지	노암리 940	441.7	-	441.7	2011.7.15
기정	23	녹지	완충녹지	노암리 937, 938, 939	28,319.5	-	28,319.5	2011.7.15
변경	24	녹지	완충녹지	노암리 944	5,296.0	증)989.0	6,285.0	2011.7.15

※ 변경사유 : 119안전센터 신설에 따른 완충녹지 변경

다) 방재시설계획(변경없음)

① 유수지계획

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합 계					9,515.7 (4,805.7)		( )는 중복결정 제외면적
기정	5	유수지	저류시설	노암리 913	4,805.7	2011.7.15
기정	6	유수지	저류시설	노암리 904	4,710.0	2011.7.15	근린공원 내 중복결정

② 구거(농수로)계획

구 분	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	비 고
기정	구거	대로3-4호선변	3,823.7	농수로 및 농로

라) 용수공급계획(변경)

구 분		용 수 량 (㎥/일)			비 고
		기정	변경	변경후
합 계		3,558.8	증)8.2	3,567.0
공 업 용 수		3,348.3	-	3,348.3
생활용수	소 계	210.5	증)8.2	218.7
	산업시설용지	204.3	-	204.3
	지원시설용지	6.2	-	6.2	공공지원시설제외
			증)8.2	8.2	공공지원시설

마) 오·폐수처리계획(변경)

구 분		발 생 량 (㎥/일)			비 고
		기정	변경	변경후
합 계		1,561.8	증)6.9	1,591.0
공 업 폐 수		1,378.1	-	1,378.1
생활오수	소 계	176.8	증)6.9	183.7
	산업시설용지	171.6	-	171.6
	지원시설용지	5.2	증)6.9	12.1

바) 폐기물처리계획(변경없음)

⦁ 대상지 내 연간폐기물 총 발생량이 2만톤 미만으로 별도의 폐기물처리 시설을 설치하지 아니하고 전량 위탁처리 함

변 경
구 분		폐 기 물 발 생 량 (ton/일)						합 계 (ton/일)	폐기물발생량 (톤/년)
		재활용	소각	매립	해역배출	기타	소계
합계		27.26	14.33	26.17	-	3.92	44.42	71.68	13,128
생활계류		0.72	0.30	0.36	-	-	0.66	1.38	-
배출시설계류		25.24	10.45	14.07	-	0.46	24.98	50.22	7,494
지정폐기물류		1.30	3.58	11.74	-	3.46	18.78	20.08	5,634
주) 1. 연간 가동일 수 : 300일/년 적용 2. 해역배출 처리량은 전량 매립 처리량에 포함시킴 3. 생활계류 처리대상별 폐기물은 증평군 생활폐기물 처리현황의 처리방법별 비율 적용

사) 통신시설계획(변경)

구 분	규모		회선기준	통신수요(회선)		비 고
	기정	변경		기정	변경
합 계			-	272	282
산 업 시 설	2,043인	2,043인	1.0회선/10인	205	205
지 원 시 설	206.6인	206.6인	0.3회선/1인	62	62	공공지원시설제외
	-	19인	0.3회선/1인	-	10	공공지원시설
공 중 전 화	2,105인	2,124인	1.0회선/500인	5	5

아) 에너지공급계획(변경)

① 에너지사용량 총괄(변경)

구 분		에 너 지 사 용 량			비 고
		기정	변경	변경후
석유환산 (toe/년)		28,547	증)13	28,560
연료사용량(LNG)	Gcal/년	109,904	증)12	109,916
	toe/년	10,990	증)2	10,992
전력사용량	MWh/년	76,334	증)49	76,383
	toe/년	17,557	증)11	17,568

② 열에너지계획(변경)

구 분	열 수 요 (Gcal/년)			비 고
	기정	변경	변경후
합 계	109,904	증)12	109,916
산업시설용지	109,774	-	109,774
지원시설용지	130	증)12	142

③ 전력사용계획(변경)

구 분	전력사용량(MWh/년)			비 고
	기정	변경	변경후
합 계	76,334	증)49	76,383
산업시설용지	75,112	-	75,112
지원시설 및 공공시설용지	1,222	증)49	1,271

4. 사업시행 지역의 위치 및 면적(변경)

가. 위  치 : 충청북도 증평군 도안면 노암리 일원

나. 면  적 : (변경없음) 702,807.3㎡
(금회변경) 2,127㎡(금회사업에 한함)

5. 사업의 개발기간 및 개발방법(변경)

가. 개발기간 : (변경없음) 2009년 ∼ 2016년(조성완료)
(금회변경) 2019년 ∼ 2021년(금회사업에 한함)

나. 개발방법 : (변경없음) 제3섹터방식
(금회변경) 공공개발방식(금회사업에 한함)

6. 산업입지 및 개발에 관한 법률 규정에 의한 이해관계인에 대한 서류의
공시송달방법(변경없음)

⦁ 중앙 및 당해 지방 일간신문 각1개 이상에 1회 이상 공고하거나 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 제15조의 규정에 의거 당해 시의 게시판에 게시 공고함

7. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소(변경없음) : 준공된 산업단지로 게재 생략

8. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 군관리계획(지구단위계획 포함, 공원계획) 및 지형도면 고시도 : 게재 생략

9. 관계도서는 증평군청 경제과에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

□ 군관리계획 결정(지구단위계획 포함)(변경)

1. 용도지역 결정(변경)조서(변경없음)

가. 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후
합 계		702,807.3	-	702,807.3	100.0
도시지역	일반공업지역	702,807.3	-	702,807.3	100.0

2. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서(변경없음)

가. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구 분	구 역 명	위 치	결 정 면 적(㎡)			비고
			기 정	변 경	변경후
기정	증평2일반산업단지 지구단위계획구역	증평군 도안면 노암리 일원	702,807.3	-	702,807.3

3. 군계획시설 결정(변경)조서(변경)

가. 교통시설(변경)

1) 도 로(변경없음)

가) 도로총괄표

류 별	합 계			2류			3류
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	10	3,980	64,070.1	5	2,661	41,473.1	5	1,319	22,597.0
대 로	1	777	19,726.2	-	-	-	1	777	19,726.2
중 로	4	2,633	41,228.3	4	2,633	41,228.3	-	-	-
소 로	5	570	3,115.6	1	28	244.8	4	542	2,870.8

나) 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	3	4	25	보조간선	777	구역계 노암리 940	구역계 노암리 937	일반도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	중로	2	23	15	집산도로	1,174	대로3-4 노암리 898	대로3-4 노암리 950	일반도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	중로	2	25	15	집산도로	256	중로2-23 노암리 946	중로2-23 노암리 946	일반도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	중로	2	26	15	집산도로	974	대로3-4 노암리 954	대로3-4 노암리 950	일반도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	중로	2	27	15	집산도로	229	대로3-4 노암리 950	중로2-26 노암리 920	일반도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	소로	2	197	8	국지도로	28	대로3-4 노암리 950	구역계 노암리 372-1	일반도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	소로	3	75	6	국지도로	377 (301)	중로2-23 노암리 946	제3호배수지 노암리 943	일반도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15	지구외 76m
기정	소로	3	76	6	특수도로	30	중로2-23 노암리 946	제5호소공원 노암리 895	보행자도로		증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	소로	3	81	4	특수도로	28	소로3-75 노암리 945	구역계 노암리 산33-1	농로		충청북도고시 제2016-221호 2016.9.9
기정	소로	3	82	4	특수도로	183	대로3-4 노암리 950	구역계 노암리 826-11	보행자도로		충청북도고시 제2016-221호 2016.9.9
※ 소로3-75호선 연장에 ( )는 지구내 연장임

2) 주차장(변경)

가) 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
기정	17	주차장	노암리 899	1,283.1	-	1,283.1	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
변경	18	주차장	노암리 905	2,130.7	감)170.4	1,960.3	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	19	주차장	노암리 911	822.0	-	822.0	충북고시 제2015-147호 2015.6.26

나) 주차장변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	변경내용	변경사유
18	주차장	■ 면적변경 A=2,130.7㎡→1,960.3㎡ [감)170.4㎡]	⦁119안전센터 신설에 따른 주차장 변경

나. 공간시설(변경)

1) 공 원(변경)

가) 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
변경	11	공원	근린공원	노암리 903, 904	13,153.9	감)2,945.6	10,208.3	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	5	공원	소공원	노암리 895	8,037.7	-	8,037.7	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	7	공원	소공원	노암리 912	1,487.0	-	1,487.0	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15

나) 공원변경 사유서

도면표시 번 호	공원	변경내용	변경사유
11	근린공원	■ 면적변경 A=13,153.9㎡→10,208.3㎡ [감)2,945.6㎡]	⦁119안전센터 신설에 따른 근린공원 변경

2) 녹 지(변경)

가) 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
기정	20	녹지	완충녹지	노암리 943	28,766.8	-	28,766.8	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	21	녹지	완충녹지	노암리 941, 942	22,443.6	-	22,443.6	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	22	녹지	완충녹지	노암리 940	441.7	-	441.7	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	23	녹지	완충녹지	노암리 937, 938, 939	28,319.5	-	28,319.5	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
변경	24	녹지	완충녹지	노암리 944	5,296.0	증)989.0	6,285.0	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15

나) 녹지변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	변경내용	변경사유
24	완충녹지	■ 면적변경 A=5,296.0㎡→6,285.0㎡ [증)989.0㎡]	⦁119안전센터 신설에 따른 완충녹지 변경

다. 방재시설(변경없음)

1) 유수지

가) 유수지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
기정	5	유수지	저류시설	노암리 913	4,805.7	-	4,805.7	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15
기정	6	유수지	저류시설	노암리 904	4,710.0	-	4,710.0	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15

주 : 근린공원 내 제6호 유수지(4,710㎡)시설 중복결정

라. 유통 및 공급시설(변경없음)

1) 수도공급설비

가) 수도공급설비 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
기정	3	수도 공급설비	배수지	도안면 노암리 산29-4번지 일원	9,574.0	-	9,574.0	증평군고시 제2011-37호 2011.7.15	단지 외 시설

4. 지구단위계획에 관한 군관리계획 결정(변경)조서(변경)

가. 가구 및 획지의 규모의 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서(변경)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비 고
			번 호	위 치	면 적(㎡)
합 계		264,402.7.0	-	-	264,402.7.0
A1	A1	172,177.6	1	노암리 902	172,177.6
A4	A4	66,432.4	1	노암리 901	66,432.4
A5	A5	25,792.7	1	노암리 893	16,568.9
			2	노암리 894	9,223.8

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비 고
			번 호	위 치	면 적(㎡)
A6	A6	47,673.1	1	노암리 900	47,673.1
A7	A7	20,469.0	1	노암리 906	6,767.7
			2	노암리 907	3,850.2
			3	노암리 908	6,971.2
			4	노암리 909	2,879.9
A8	A8	63,001.4	1	노암리 936	4,131.4
			2	노암리 935	4,430.6
			3	노암리 934	4,418.0
			4	노암리 933	2,222.6
			5	노암리 932	4,134.4
			6	노암리 930	43,664.4
A9	A9	65,903.4	1	노암리 921	23,206.3
			2	노암리 922	4,297.8
			3	노암리 923	4,265.8
			4	노암리 924	4,251.0
			5	노암리 925	3,529.5
			6	노암리 926	3,549.0
			7	노암리 927	3,675.4
			8	노암리 928	9,344.8
			9	노암리 929	9,783.8
A10	A10	46,813.1	1	노암리 917	6,714.8
			2	노암리 916	5,354.1
			3	노암리 915	11,351.9
			4	노암리 920	7,934.7
			5	노암리 919	6,931.5
			6	노암리 918	8,526.1
A11	A11	7,616.3	1	노암리 914	7,616.3

2) 지원시설용지(변경)

도면번호		가구번호		면 적(㎡)		획 지				비 고
기정	변경	기정	변경	기정	변경	번 호	위 치	면 적(㎡)
								기정	변경
합 계				2,046.8	4,174.1	-	-	2,046.8	4,174.1
B1	B1	B1	B1	1,455.1	1,455.1	1	노암리 902	473.7	473.7
						2	노암리 897	484.6	484.6
						3	노암리 898	496.8	496.8
B2	B2	B2	B2	591.7	591.7	1	노암리 901	591.7	591.7
-	B3	-	B3	-	2,127.0	1	노암리 903	-	2,127.0

나. 건축물에 대한 용도․건폐율․용적률․높이․배치․형태․색채․건축선에 관한 군관리계획
결정(변경)조서(변경)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비 고
A1∼A11	증평군 도안면 노암리 일원	용도	허용	◦「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 및 부대시설
			불허	◦허용용도에서 정하는 이외의 용도
		건폐율		◦80% 이하
		용적률		◦350% 이하
		높 이		◦4층이하
		배 치		◦남향 또는 남동향 배치를 권장
		색 채		◦“증평군 경관계획” 수립내용 중 산업경관지역의 색채계획을 준용하도록 권장
		형 태		◦“증평군 경관계획” 수립내용 중 산업경관지역의 지붕에 관한 계획을 준용하도록 권장
		건축선		◦대로3-4호선(25m)변 5m 건축한계선 지정	결정도참조

2) 지원시설용지(변경)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비 고
B1, B2 → B1, B2, B3	증평군 도안면 노암리 일원	용도	허용	건축법 시행령 별표1에서 정하는 ◦공동주택 중 기숙사 ◦제1종근린생활시설 ◦제2종근린생활시설 중 단란주점제외 ◦문화 및 집회시설 중 동호 라목에 해당하는 것 ◦종교시설 ◦운수시설 ◦의료시설 ◦판매시설(공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) ◦교육연구시설 ◦노유자시설 ◦수련시설 ◦자동차관련시설
			불허	◦허용용도에서 정하는 이외의 용도
		건폐율		◦70% 이하
		용적률		◦350% 이하
		높 이		◦5층이하
		배 치		◦남향 또는 남동향 배치를 권장
		색 채		◦“증평군 경관계획” 수립내용 중 산업경관지역의 색채계획을 준용하도록 권장
		형 태		◦“증평군 경관계획” 수립내용 중 산업경관지역의 지붕에 관한 계획을 준용하도록 권장
		건축선		-

3) 주차장용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
주1,2,3	증평군 도안면 노암리 일원	용도	◦주차장용지는 “주차장법” 및 “충청북도 주차장조례”, “증평군주차장조례”를 적용한다.
		건폐율
		용적률
		높 이
		배 치
		색 체
		형 태
		건축선

다. 기타사항에 관한 군관리계획 결정(변경)조서(변경없음)

도면번호	위 치	계 획 내 용	비 고
A1~A11	증평군 도안면 노암리 일원	◦가각부 차량출입 불허구간 지정	결정도 참조
		◦대로3-4호선(25m)변 5m 건축한계선 내부에 도로경계로 부터 2m폭 조경녹지 설치구간 지정	결정도 참조
B1	증평군 도안면 노암리 일원	◦가각부 차량출입 불허구간 지정	결정도 참조
주1, 주3	증평군 도안면 노암리 일원	◦주차출입방향 유도를 위한 차량출입 불허구간 지정	결정도 참조

□ 공원조성계획 결정(변경)

가. 제11호 근린공원(변경)

1) 조성계획 총괄표(변경)

구 분		부지면적 (㎡)			건축면적 (㎡)		구성비 (%)	비 고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적
총 계		13,153.9	감)2,945.6	10,208.3			100.0
시설 부지	소 계	2,150.0	감)786.0	1,364.0	-	-	13.6
	도로 및 광장	1,111.0	감)500.0	611.0	-	-	6.0
	조경시설	239.0	-	239.0	-	-	2.3
	휴양시설	259.0	감)113.0	146.0	-	-	1.4
	운동시설	345.0	-	345.0	-	-	3.4
	편익시설	-	-	-	-	-	-
	관리시설	196.0	감)173.0	23.0	-	-	0.2
녹지 및 기타		11,003.9	감)2,159.6	8,844.3	-	-	86.6

2) 공원시설별 세부조서(변경)

시설구분	기호	시 설 명	부지면적(㎡)			수 량	건축면적(㎡)		비 고
			기정	변경	변경후		바닥 면적	연면적
공 원 면 적			13,153.9	감)2,945.6	10,208.3		-	-
시 설 총 계			2,150.0	감)786.0	1,364.0	4EA	-	-	시설율:13.4%
도로 및 광장	소 계		1,111.0	감)500.0	611.0		-	-
		도로(소계)	734.0	감)159.0	575.0		-	-	도로조서참조
		광장(소계)	377.0	감)341.0	36.0		-	-
	1-1	중앙광장	357.0	감)357.0	-		-	-
	1-2	진입광장1	20.0	증)16.0	36.0		-	-
	1-3	진입광장2	-	-	-		-	-
	1-4	진입광장3	-	-	-		-	-
조경시설	소 계		239.0	-	239.0	1EA	-	-
	2-1	잔디쉼터	239.0	-	239.0		-	-
	A	파고라	-	-	-	1EA	-	-
휴양시설	소 계		259.0	감)113.0	146.0	2EA	-	-
	3-1	휴게쉼터1	146.0	-	146.0		-	-
	3-2	휴게쉼터2	113.0	감)113.0	-		-	-
	B	의 자	-	-	-	2EA
운동시설	소 계		345.0	-	345.0		-	-
	4-1	다목적운동장	345.0	-	345.0		-	-
편익시설	소 계		-	-	-	1EA	-	-
	5-1	화장실	-	-	-	1EA	-	-
관리시설	소 계		196.0	감)173.0	23.0	3EA	-	-
	6-1	관리사무소	196.0	감)173.0	23.0		-	-
	D	수목보호판	-	-	-	2EA	-	-
	E	휀스	-	-	-	1EA	-	-
녹지 및 기타	소 계		11,003.9	감)2,159.6	8,844.3		-	-
		저 류 지	(4,710.0)	-	(4,710.0)		-	-
		녹 지	11,003.9	감)2,159.6	8,844.3		-	-

3) 도로조서(변경없음)

구분	등급	류별	도면번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
총 계					396.0	734.0
기정	소로	3	1	3	11.0	33.0	연결로	진입광장1	소로3-2
기정	소로	3	2	2	86.0	172.0	연결로	소로3-2	소로3-2
기정	소로	3	3	2	30.0	60.0	연결로	소로3-4	소로3-4
기정	소로	3	4	2	62.0	124.0	연결로	휴게쉼터1	휴게쉼터1
기정	소로	3	5	2	9.0	18.0	연결로	소로3-4	소로3-3
기정	소로	3	6	2	47.0	94.0	순환로	휴게쉼터1	휴게쉼터1
기정	소로	3	7	2	13.0	26.0	연결로	공원경계	소로3-6
기정	소로	3	8	1.5	138.0	207.0	연결로	소로3-3	휴게쉼터2

나. 제5호 소공원(변경없음)

1) 조성계획 총괄표

구 분		부지면적 (㎡)			건축면적 (㎡)		구성비 (%)	비고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적
총 계		8,037.7	-	8,037.7	-	-	100.0
시설 부지	소 계	1,239.6	-	1,239.6	-	-	15.4
	도로 및 광장	1,239.6	-	1,239.6	-	-	15.4
	조경시설	-	-	-	-	-	-
	휴양시설	-	-	-	-	-	-
녹지 및 기타		6,798.1	-	6,798.1	-	-	84.6

2) 공원시설별 세부조서

시설구분	기호	시 설 명	부지면적(㎡)			수 량	건축면적(㎡)		비 고
			기정	변경	변경후		바닥면적	연면적
공 원 면 적			8,037.7	-	8,037.7	-	-	-
시설면적 총 계			1,239.6	-	1,239.6	6EA	-	-	시설율:15.4%
도로 및 광장	소 계		1,239.6	-	1,239.6	-	-	-
		도로(소계)	715.6	-	715.6	-	-	-	도로조서참조
		광장(소계)	524.0	-	524.0	-	-	-
	1-1	진입광장1	16.0	-	16.0	-	-	-
	1-2	진입광장2	12.0	-	12.0	-	-	-
	1-3	중앙광장	307.0	-	307.0	-	-	-
	1-4	휴게광장1	93.0	-	93.0	-	-	-
	1-5	휴게광장2	39.0	-	39.0	-	-	-
	1-6	휴게광장3	57.0	-	57.0	-	-	-
휴양시설	소 계		-	-	-	6EA	-	-
	B	등의자	-	-	-	6EA	-	-
	C	앉음벽	-	-	-	-	-	-
녹지 및 기타	소 계		6,798.1	-	6,798.1	-	-	-
		녹 지	6,798.1	-	6,798.1	-	-	-

3) 도로조서

구분	등급	류별	도면번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
총 계					375.0	715.6
기정	소로	3	1	2	59.0	118.0	연결로	진입광장1	소로3-5
기정	소로	3	2	2	42.0	84.0	진입로	공원경계	휴게광장1
기정	소로	3	3	2	26.0	52.0	연결로	소로3-1	소로3-2
기정	소로	3	4	2	7.0	14.0	진입로	공원경계	소로3-2
기정	소로	3	5	2	70.0	140.0	연결로	소로3-2	소로3-7
기정	소로	3	6	2	29.0	58.0	진입로	공원경계	소로3-7
기정	소로	3	7	2	60.0	120.0	연결로	진입광장2	휴게광장1
기정	소로	3	8	2	18.0	36.0	연결로	소로3-6	휴게광장1
기정	소로	3	9	2	6.0	12.0	연결로	공원경계	소로3-6
기정	소로	3	10	1.5	6.0	9.0	연결로	소로3-5	휴게광장2
기정	소로	3	11	1.5	26.0	39.0	연결로	소로3-7	휴게광장2
기정	소로	3	12	1.5	5.0	7.5	연결로	소로3-11	소로3-12
기정	소로	3	13	1.5	3.0	4.5	연결로	소로3-14	공원경계
기정	소로	3	14	1.2	18.0	21.6	연결로	소로3-12	소로3-13

다. 제7호 소공원(변경없음)

1) 조성계획 총괄표

구 분		부지면적 (㎡)			건축면적 (㎡)		구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적
총 계		1,487.0	-	1,487.0	-	-	100.0
시설 부지	소 계	274.0	-	274.0	-	-	18.4
	도로 및 광장	274.0	-	274.0	-	-	18.4
	조경시설	-	-	-	-	-	-
	휴양시설	-	-	-	-	-	-
	관리시설	-	-	-	-	-	-
녹지 및 기타		1,213.0	-	1,213.0	-	-	81.6

2) 공원시설별 세부조서

시설구분	기호	시 설 명	부지면적(㎡)			수 량	건축면적(㎡)		비 고
			기정	변경	변경후		바닥면적	연면적
공 원 면 적			1,487.0	-	1,487.0	-	-	-
시 설 총 계			274.0	-	274.0	6EA	-	-	시설율:18.4%
도로 및 광장	소 계		274.0	-	274.0	-	-	-
		도로(소계)	129.0	-	129.0	-	-	-	도로조서 참조
		광장(소계)	145.0	-	145.0	-	-	-
	1-1	휴게광장1	81.0	-	81.0	-	-	-
	1-2	휴게광장2	40.0	-	40.0	-	-	-
	1-3	진입광장1	24.0	-	24.0	-	-	-
	1-4	진입광장2	-	-	-	-	-	-
휴양시설	소 계		-	-	-	3EA	-	-
	B	앉음벽	-	-	-	-	-	-
	C	등의자	-	-	-	3EA	-	-
관리시설	소 계		-	-	-	3EA	-	-
	D	볼라드	-	-	-	3EA	-	-
녹지 및 기타	소 계		1,213.0	-	1,213.0	-	-	-
		녹 지	1,213.0	-	1,213.0	-	-	-

3) 도로조서

구분	등급	류별	도면번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
총 계					79.0	129.0	-	-	-
기정	소로	3	1	2.0	34.0	39.0	연결로	진입광장1	소로3-3
기정	소로	3	3	1.5	46.0	69.0	연결로	진입광장1	소로3-1
기정	소로	3	4	1.5	8.0	12.0	연결로	소로3-3	휴게광장1
기정	소로	3	5	1.5	6.0	9.0	연결로	소로3-3	휴게광장1

■ 토지이용계획도