예천군 고시 제2020-3호

예천 군관리계획(1호 근린공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

호명면 금능리 747번지 일원 1호 근린공원 조성계획 변경을 위하여 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 다음과 같이 예천 군관리계획(1호 근린공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 등을 고시합니다.

2020년  1월  13일

예  천  군  수

1. 군관리계획 결정(변경) 조서

가. 공간시설

1) 공원

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후
기정	1 (예천1)	공원	근린공원	호명면 금능리 747번지	13,165.3	-	13,165.3	경고12-230 (2012.7.31)

나. 조성계획

1) 총괄표

구분		부지면적(㎡)		시설면적 (㎡)		건축물			공작물(기)		비고
		기정	변경	기정	변경	동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	기정	변경
계		13,165.3	13,165.3	3,384.8	4,659.4				127	156
기반 시설	소 계	2,153.8	1,388.8	2,153.8	1,388.8				22	16
	도 로	1,133.1	713.4	1,133.1	713.4				-	-
	광 장	1,020.7	675.4	1,020.7	675.4				22	16
휴 양 시 설		267.6	434.7	267.6	434.7				3	20
운 동 시 설		963.4	2,774.3	963.4	2,774.3				32	35
관 리 시 설		-	61.6	-	61.6				-	2
녹 지		9,780.5	8,505.9	-	-				70	83
공원시설율 (법정 40%이하)		4,659.4 / 13,165.3 x 100 = 35.4%
공원건폐율 (법정 20%이하)

2) 세부시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		비고
				기정	변경	기정	변경			바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	기정	변경
합 계				13,165.3	13,165.3	3,384.8	4,659.4					127	144
기반 시설	소 계			2,153.8	1,374.9	2,153.8	1,374.9					22	16
	도 로		전지역	1,133.1	699.5	1,133.1	699.5					-	-
	광장	3개소		1,020.7	675.4	1,020.7	675.4					22	16
	긍정의 마당	1-1	예천군 호명면 금능리 747	227.3	227.3	227.3	227.3
	교감의 마당	1-2		326.4	210.5	326.4	210.5
	자아의 마당	1-3		467.0	237.6	467.0	237.6
	앉음벽											7	4
	파고라"A"											1	1
	자전거 보관대											-	1
	평의자											4	2
	등의자											2	-
	수목보호판											8	8
휴양 시설	소 계			267.6	434.7	267.6	434.7					3	14
	휴게쉼터	3개소		267.6	434.7	267.6	434.7					3	14
		2-1	예천군 호명면 금능리 747	160.2	309.3	160.2	309.3
		2-2	예천군 호명면 금능리 747	107.4	87.0	107.4	87.0
		2-3	예천군 호명면 금능리 747	-	38.4	-	38.4
	수목 보호판											3	-
	앉음벽											-	2
	파고라"A"											-	2
	평의자											-	4
	등의자											-	6
	음수대											-	1
	허리돌리기운동											-	1
	양다리 운동											-	1
	윗몸일으키기운동											-	1
	등허리 근육풀기운동											-	1
	옆파도 타기운동											-	1

구분	시 설 명	부호		위치		부지면적(㎡)				시설면적(㎡)				구조		규모 (동)		건축물			공작물 (기)			비고
						기정		변경		기정		변경						바닥면적(㎡)		연면적(㎡)	기정	변경
운동 시설	소 계					963.4		2,774.3		963.4		2,774.3									32	35
	족구장	3-1		예천군 호명면 금능리 747		528.2		528.2		528.2		528.2
	배드민턴장	3-2				297.7		-		297.7		-
	체력 단련장	3-3				137.5		-		137.5		-
	테니스장	3-4				-		748.7		-		748.7
	테니스장	3-5				-		748.7		-		748.7
	테니스장	3-6				-		748.7		-		748.7
	가벽																				1	1
	앉음벽																				4	2
	파고라"A"																				2	-
	허리돌리기운동																				1	-
	양다리 운동																				1	-
	윗몸일으 키기운동																				1	-
	등허리 근육풀기운동																				1	-
	옆파도 타기운동																				1	-
	등의자																				8	16
	평의자																				4	-
	메쉬휀스																				2	4
	출입문																				2	4
	배드민턴 지주																				1	-
	족구지주																				1	1
	테니스지주																				-	3
	배드민턴 네트																				1	-
	족구네트																				1	1
	테니스네트																				-	3
관리 시설	소계		예천군 호명면 금능리 747		-		61.6		-		61.6											2
	관리동				-		52.5		-		52.5
	화장실				-		9.1		-		9.1
	컨테이너 관리실				-				-												-	1
	간이화장실				-				-												-	1
녹지	녹 지		전지역		9,780.5		8,505.9														70	83
	평의자																				3	-
	종합안내판																				1	1
	자전거보관대																				-	6
	디딤돌"A"																				66	76

■ 변경사유서

도면표시 번호		시설명		변 경 내 용	변 경 사 유
기정	변경	기정	변경
-	-	도로		• 일부폐지, 변경 및 신설 A = 1,133.1㎡ → 699.5㎡ (감 433.6㎡)	• 공원 내 테니스장 도입에 따른 노선 폐지와 시설 간 연결성 확보를 위한 일부 노선 변경 및 신설
1-2	1-2	광장		• 면적 변경 A = 326.4㎡ → 210.5㎡ (감 115.9㎡)	• 공원 내 테니스장 조성에 따른 면적 변경
1-3	1-3			• 위치이동 및 면적 변경 A = 467.0㎡ → 237.6㎡ (감 229.4㎡)	• 공원 내 테니스장 조성에 따른 위치이동 및 면적 변경
2-1	2-1	휴양시설		• 위치이동 및 면적 변경 A = 160.2㎡ → 309.3㎡ (증 149.1㎡)	• 공원 내 테니스장 조성에 따른 면적 변경
2-2	2-2			• 위치이동 및 면적 변경 A = 107.4㎡ → 87.0㎡ (감 20.4㎡)	• 공원이용객의 휴식공간을 제공하기 위한 휴양시설 변경
2-3	2-3			• 시설 신설 A = 38.4㎡	• 공원이용객의 휴식공간을 제공하기 위한 휴양시설 신설
3-2	-	배드민턴장		• 시설 폐지 A = 297.7㎡	• 공원의 효율적인 공간활용을 위한 폐지
3-3	-	체력단련장		• 시설 폐지 A = 297.7㎡	• 공원의 효율적인 공간활용을 위한 폐지
-	3-4~6	테니스장		• 시설 신설 A = 2,246.1㎡	• 민원에 따라 지역생활권 거주자의 휴양 및 정서 생활 향상에 기여하기 위하여 테니스장 조성
-	4-1	관리동		• 시설 신설 A = 52.5㎡	• 공원 내 시설의 관리를 위한 관리동 신설
-	4-2	화장실		• 시설 신설 A = 9.1㎡	• 공원 이용의 편의를 위한 화장실 신설
-	-	녹지		• 녹지 면적 변경 A = 9,780.5㎡ → 8,505.9㎡ (감 1,274.6㎡)	• 기존시설의 변경 및 시설 신설에 따른 녹지 면적 변경

3) 도로결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				631.1	1,133.1
변경					474.8	713.4
폐지	소로	3	1	3.3	26.7	88.2	진입로	금능리 747	소로 3-4
폐지	소로	3	2	3.3	45.4	149.8	진입로	금능리 747	소로 3-5
폐지	소로	3	3	2.3	29.9	68.7	연결로	소로 3-2	교감의마당 1-2
폐지	소로	3	4	2.3	14.1	32.5	연결로	소로 3-1	금능리 747
폐지	소로	3	5	2.3	35.8	82.4	연결로	소로 3-2	금능리 747
기정	소로	3	6	1.5	123.9	185.8	산책로	금능리 747	소로 3-8
기정	소로	3	7	1.5	160.1	240.1	산책로	소로 3-6	소로 3-8
변경	소로	3	7	1.5	156.9	235.4	산책로	소로 3-6	소로 3-8
기정	소로	3	8	1.5	113.4	170.1	산책로	긍정의마당 1-1	소로 3-6
기정	소로	3	9	1.5	44.6	66.9	산책로	소로 3-7	소로 3-8
폐지	소로	3	10	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2
폐지	소로	3	11	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2
폐지	소로	3	12	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2
폐지	소로	3	13	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2
신설	소로	3	14	1.5	11.0	16.5	연결로	휴양시설2-1	화장실
신설	소로	3	15	1.5	20.0	30.2	연결로	자아의마당 1-3	소로3-7
신설	소로	3	16	1.5	5.0	8.5	연결로	금능리 744	소로3-7

2. 군관리계획 결정(변경) 및 지형도면 승인 도서 : 별첨(게재생략)

3. 관계도서는 예천군청 도시과(☎054-650-6346), 체육사업소(☎054- 650-6413)에 비치하여 일반인에게 보입니다.