경상북도 고시 제2018-338호

지방하천 하천기본계획(하천구역 결정 등) 변경 고시

지방하천 송야천 등 8개 하천에 대한 「하천법」제25조 및 같은법 시행규칙 제13조의 규정에 따른 하천기본계획(변경), 같은법 제7조 및 시행규칙 제3조의 규정에 의한 하천의 지정(변경), 같은법 제10조 및 시행규칙 제4조의 규정에 의한 하천구역의 결정(변경), 같은법 제12조 및 시행규칙 제6조의 규정에 의한 홍수관리구역의 지정, 「토지이용규제기본법」제8조의 규정에 의한 지형도면 등을 다음과 같이 고시합니다.

2018년   11월  8일

경  상  북  도  지  사

1. 하천기본계획(변경) 고시

가. 하천기본계획수립(변경) 목적

「하천법」제25조 및 같은법 시행령 제24조의 규정에 의거 종합적인 하천의 관리에 관련된 사항의 조사·분석과 주변 여건변화를 반영한 하천기본계획을 수립(변경)함으로써 하천의 효율적인 이용과 체계적인 하천관리방안의 지침으로 활용코자 함.

나. 연평균 강우량, 하천 수자원의 부존량 현황

수 계	하천명	유역 면적 (㎢)	연평균 강우량 (㎜)	수자원 총 량 (백만㎥)	유출량(백만㎥)			손실량 (백만㎥)
					홍수시	평상시	계
낙동강	송야천	107.37	1,052.40	112.99	30.33	16.63	46.96	66.04
	봉정천	20.86	1,118.09	23.32	7.95	2.61	10.56	12.76
	구천	59.23	1,106.59	65.54	26.86	8.78	35.64	29.90
	남천	164.04	1,106.59	181.52	74.39	24.32	98.71	82.81
	사창천	56.18	1,106.59	62.17	25.48	8.33	33.81	28.36
	신안천	22.76	934.51	21.27	8.04	2.96	11.00	10.27
금강	반계천	53.89	1,099.52	59.25	24.57	7.35	31.92	27.34
	이소천	35.13	1,252.84	44.01	18.12	6.30	24.42	19.59

다. 하천유역의 지역별, 홍수방어시설별 홍수배분계획

하천명	주요지점명	계획규모 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)
송야천	송야천 하구	80	316	320
	성곡천(소) 합류전	80	265	265
	이송천교 지점	80	249	250
	명계천(소) 합류전	80	160	160
	물한천(소) 합류전	80	118	120
	석남천(소) 합류전	80	109	110
	장기교 지점	80	97	100
	옹천교 지점	80	90	90
	송야제3교 지점	80	88	90
	토골천(소) 합류전	80	58	60
	송야제6교 지점	80	49	50

하천명	주요지점명	계획규모 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)
봉정천	봉정천 하구	80	137	140
	대골천(소) 합류전	80	130	130
	봉정천(소) 합류전	80	112	115
	김제천(소) 합류전	80	89	90
	무명교 지점	80	86	90
구천	과업종점 (위천(지방) 합류점)	80	373	375
	지류5합류전	80	373	375
	지류4합류전	80	373	375
	지류3합류전	80	373	375
	소실천(소)합류전	80	373	375
	운문천(소)합류전	80	343	345
	가곡천(소)합류전	80	341	345
	지류2합류전	80	341	345
	화본천(소)합류전	80	341	345
	지류1합류전	80	341	345
	여곡천(소)합류전	80	341	345
	영위천(소)합류전	80	137	140
	새말교지점	80	137	140
	목골천(소)합류전	80	99	100

하천명	주요지점명	계획규모 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)
남천	과업 종점 (위천(지방) 합류점)	80	825	825
	앞걸천(소)합류전	80	825	825
	불골천(소)합류전	80	825	825
	북방천(소)합류전	80	825	825
	사창천합류전	80	555	555
	여실천(소)합류전	80	555	555
	신매천(소)합류전	80	555	555
	삽실천(소)합류전	80	555	555
	마시천(소)합류전	80	555	555
	명마천(소)합류전	80	475	475
	신천(소)합류전	80	434	435
	신원천(소)합류전	80	396	400
	동림천(소)합류전	80	322	325
	No.16+400지점	80	322	325
	둔덕천(소)합류전	80	130	130

하천명	주요지점명	계획규모 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)
사창천	과업 종점 (남천(지방) 합류점)	80	329	330
	계곡천(소)합류전	80	325	325
	샛골천(소)합류전	80	325	325
	장군천(소)합류전	80	307	310
	한실천(소)합류전	80	303	305
	지류4합류전	80	303	305
	지류3합류전	80	303	305
	지류2합류전	80	297	300
	상평천(소)합류전	80	286	290
	수동천(소)합류전	80	273	275
	독골천,합천(소)합류전	80	246	250
	지류1합류전	80	228	230
	가산천(소)합류전	80	148	150
신안천	과업 종점 (물위천(소)합류전)	80	182	185
	광현천(소)합류전	80	156	160
	장대천(소)합류전	80	138	140
	무골천(소)합류전	80	124	125

하천명	주요지점명	계획규모 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)
반계천	반계천 하구	80	482	440
	치운교 지점	80	482	440
	지류1 합류전	80	475	440
	반징계천(소) 합류전	80	264	205
	무명교 지점	80	264	185
	상판저수지 물넘이 지점	80	250	175
	회룡천(소) 합류전	80	126	130
	지류2 합류전	80	116	120
이소천	이소천 하구	80	373	375
	대미천(소) 합류전	80	342	345
	절골천 합류전	80	342	345
	배실골천 합류전	80	340	340
	사이천(소) 합류전	80	294	295
	대양지골천 합류전	80	226	230
	물골천 합류전	80	171	175
	집넘어뒷골천 합류전	80	162	165
	달천2교 지점	80	162	165

- 반계천은 중류에 위치한 상판저수지의 홍수조절효과를 고려하여 상판저수지 하류에는 기본홍수량에서 홍수조절량을 감한 계획홍수량을 하도내에서 처리하도록 계획하였음.

- 송야천, 봉정천, 구천, 남천, 사창천, 신안천, 이소천은 지역별 홍수배분 계획은 없으며, 홍수량을 전량 하도내에서 처리하도록 계획하였음.

라. 하천의 주요지점별 기본홍수량․계획홍수량․계획홍수위 및 계획하폭

하천명	주요지점명		기본홍수량 (㎥/sec)		계획홍수량 (㎥/sec)		계획홍수위 (EL.m)		계획하폭 (m)
			당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
송야천	No.0+000	송야천 하구	456	316	460	320	86.22	85.21	120	121
	No.3+080	성곡천(소) 합류전	375	265	380	265	95.14	92.74	90	100
	No.6+097	이송천교 지점	337	249	340	250	106.93	105.51	60	62
	No.9+390	명계천(소) 합류전	233	160	230	160	118.86	116.85	50	52
	No.11+726	물한천(소) 합류전	180	118	180	120	130.18	129.61	35	31
	No.13+420	석남천(소) 합류전	150	109	150	110	137.87	137.24	35	41
	No.16+062	장기교 지점	134	97	130	100	148.97	148.17	35	38
	No.16+812	옹천교 지점	110	90	110	90	154.52	151.59	28	27
	No.18+719	송야제3교 지점	110	88	110	90	161.43	161.95	28	30
	No.19+700	토골천(소) 합류전	55	58	55	60	168.67	168.34	23	21
	No.21+143	송야제6교 지점	55	49	55	50	183.90	183.75	23	20
	No.22+010	송야천 기점	55	49	55	50	200.00	200.17	12	7
봉정천	No.0+000	봉정천 하구	-	137	-	140	-	63.31	-	51
	No.1+300	대골천(소) 합류전	-	130	-	130	-	65.31	-	30
	No.2+300	봉정천(소) 합류전	-	112	-	115	-	70.15	-	33
	No.2+900	김제천(소) 합류전	-	89	-	90	-	73.34	-	25
	No.4+191	무명교 지점	-	86	-	90	-	82.21	-	20
	No.5+534	봉정천 기점	-	86	-	90	-	91.87	-	18

하천명	주요지점명		기본홍수량 (㎥/sec)		계획홍수량 (㎥/sec)		계획홍수위 (EL.m)		계획하폭 (m)
			당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
구천	No.0+000	과업종점 (위천(지방) 합류점)	320	373	320	375	105.08	104.79	105	92
	No.0+588	지류5합류전	-	373	-	375	106.78	106.62	61	52
	No.2+462	지류4합류전	-	373	-	375	112.80	112.61	53	54
	No.3+851	지류3합류전	-	373	-	375	116.14	116.23	51	69
	No.4+734	소실천(소)합류전	-	373	-	375	118.62	118.82	51	57
	No.6+295	운문천(소)합류전	265	343	265	345	123.14	123.12	77	74
	No.6+784	가곡천(소)합류전	-	341	-	345	124.15	124.00	50	58
	No.7+256	지류2합류전	235	341	235	345	127.34	128.16	50	48
	No.8+717	화본천(소)합류전	220	341	220	345	131.95	132.53	41	33
	No.10+853	지류1합류전	-	341	-	345	141.97	142.53	50	54
	No.11+728	여곡천(소)합류전	-	341	-	345	146.73	147.19	40	44
	No.12+491	영위천(소)합류전	95	137	95	140	151.68	152.39	41	84
	No.13+987	새말교지점	-	137	-	140	165.71	165.84	35	29
	No.15+639	목골천(소)합류전	-	99	-	100	186.78	186.43	22	23
	No.16+137	구천 기점	75	99	75	100	195.53	195.84	15	19

하천명	주요지점명		기본홍수량 (㎥/sec)		계획홍수량 (㎥/sec)		계획홍수위 (EL.m)		계획하폭 (m)
			당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
남천	No.0+000	과업 종점 (위천(지방) 합류점)	820	825	820	825	90.19	89.57	210	206
	No.1+400	앞걸천(소)합류전	-	825	-	825	92.23	92.28	145	155
	No.2+200	불골천(소)합류전	-	825	-	825	94.06	93.52	110	115
	No.3+500	북방천(소)합류전	-	825	-	825	96.4	96.68	140	142
	No.5+500	사창천합류전	633	555	630	555	101.88	101.51	115	133
	No.5+800	여실천(소)합류전	-	555	-	555	102.5	102.17	110	101
	No.7+300	신매천(소)합류전	-	555	-	555	109.29	109.06	95	102
	No.7+900	삽실천(소)합류전	-	555	-	555	111.46	111.26	100	105
	No.9+200	마시천(소)합류전	537	555	540	555	116.71	116.31	85	81
	No.10+500	명마천(소)합류전	-	475	-	475	123.46	122.79	85	82
	No.11+500	신천(소)합류전	-	434	-	435	129	128.22	80	83
	No.13+000	신원천(소)합류전	-	396	-	400	138.89	138.32	65	60
	No.15+300	동림천(소)합류전	371	322	370	325	159.17	159.59	65	56
	No.16+400	No.16+400지점	-	322	-	325	172.94	173.64	50	45
	No.17+870	둔덕천(소)합류전	147	130	150	130	198.57	198.76	59	58
	No.19+955	남천 기점	136	130	140	130	292.83	292.71	67	69

하천명	주요지점명		기본홍수량 (㎥/sec)		계획홍수량 (㎥/sec)		계획홍수위 (EL.m)		계획하폭 (m)
			당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
사창천	No.0+000	과업 종점 (남천(지방) 합류점)	490	329	490	330	101.62	101.51	148	139
	No.1+505	계곡천(소)합류전	467	325	470	325	107.37	106.68	79	81
	No.2+210	샛골천(소)합류전	458	325	460	325	112.05	111.88	80	79
	No.2+715	장군천(소)합류전	428	307	430	310	114.65	115.10	70	64
	No.3+715	한실천(소)합류전	403	303	405	305	121.21	120.61	63	63
	No.4+615	지류4합류전	381	303	385	305	128.18	127.84	64	63
	No.5+310	지류3합류전	370	303	370	305	133.47	133.33	56	57
	No.6+920	지류2합류전	-	297	-	300	147.18	147.99	39	29
	No.7+520	상평천(소)합류전	320	286	320	290	152.07	152.53	38	40
	No.8+020	수동천(소)합류전	292	273	295	275	155.71	156.40	37	45
	No.8+560	독골천,합천(소)합류전	256	246	260	250	160.58	160.88	35	29
	No.10+855	지류1합류전	-	228	-	230	194.74	193.13	36	35
	No.11+460	가산천(소)합류전	152	148	155	150	203.1	202.81	20	20
	No.12+955	사창천 기점	114	148	115	150	241.71	243.19	23	14
신안천	No.0+000	과업 종점 (물위천(소) 합류전)	140	182	140	185	88.46	89.27	50	54
	No.1+118	광현천(소)합류전	120	156	120	160	92.19	92.75	15	22
	No.2+608	장대천(소)합류전	95	138	95	140	97.96	98.97	25	50
	No.3+484	무골천(소)합류전	90	124	90	125	103.00	103.39	20	31
	No.5+464	신안천 기점	90	124	90	125	121.92	122.45	25	25

하천명	주요지점명		기본홍수량 (㎥/sec)		계획홍수량 (㎥/sec)		계획홍수위 (EL.m)		계획하폭 (m)
			당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
반계천	No.0+000	반계천 하구	-	443	-	440	-	233.07	-	132
	No.0+812	치운교 지점	-	462	-	440	-	235.40	-	80
	No.2+100	지류1 합류전	-	475	-	440	-	242.05	-	73
	No.3+000	반징계천(소) 합류전	-	264	-	205	-	246.83	-	120
	No.4+545	무명교 지점	-	264	-	185	-	256.09	-	52
	No.5+669	상판저수지 물넘이 지점	-	250	-	175	-	281.97	-	178
	No.7+868	회룡천(소) 합류전	-	126	-	130	-	284.75	-	25
	No.9+559	지류2 합류전	-	116	-	120	-	304.00	-	24
	No.10+695	반계천 기점	-	116	-	120	-	319.67	-	15
이소천	No.0+000	이소천 하구	-	373	-	375	-	254.25	-	54
	No.0+380	대미천(소) 합류전	-	342	-	345	-	255.89	-	39
	No.1+735	절골천 합류전	-	342	-	345	-	262.11	-	37
	No.2+852	배실골천 합류전	-	340	-	340	-	268.18	-	35
	No.3+968	사이천(소) 합류전	-	294	-	295	-	270.73	-	35
	No.4+762	대양지골천 합류전	-	226	-	230	-	272.19	-	28
	No.5+923	물골천 합류전	-	171	-	175	-	275.85	-	25
	No.6+284	집넘어뒷골천 합류전	-	162	-	165	-	276.71	-	25
	No.7+900	달천2교 지점	-	162	-	165	-	284.28	-	35
	No.8+593	이소천 기점	-	162	-	165	-	286.59	-	53

마. 보전지구․복원지구․친수지구 현황

하천명	구간 또는 측점	지구 구분	비고
송야천	No.1+000 ~ No.16+220(좌안), No.0+000 ~ No.16+220(우안) No.17+656 ~ No.21+010(좌안), No.17+656 ~ No.21+010(우안)	복원지구
	No.0+000 ~ No.1+000(좌안) No.16+220 ~ No.17+656(좌안), No.16+220 ~ No.17+656(우안)	친수지구
봉정천	No.0+000 ~ No.2+200(좌·우안)	보전지구
	No.2+200 ~ No.5+534(좌·우안)	복원지구
구천	No.0+000 ~ No.1+215(좌안), No.7+275 ~ No.7+600(좌안), No.11+860 ~ No.12+260(우안)	보전지구
	No.1+215 ~ No.7+275(좌안), No.7+600 ~ No.16+137(좌안) No.0+000 ~ No.11+860(우안), No.12+260 ~ No.16+137(우안)	복원지구
남천	No.0+000 ~ No,0+600(좌안), No.10+120 ~ No,11+160(좌안), No.13+300 ~ No,14+200(좌안)	보전지구
	No.0+600 ~ No,10+120(좌안), No.11+160 ~ No,13+300(좌안), No.14+200 ~ No,18+590(좌안), No.19+080 ~ No,19+955(좌안), No.0+000 ~ No,19+955(우안)	복원지구
	No.18+590 ~ No,19+080(좌안)	친수지구

하천명	구간 또는 측점	지구 구분	비고
사창천	No.10+055 ~ No,11+160(좌안), No.6+700 ~ No,7+500(우안), No.9+250 ~ No,9+755(우안)	보전지구
	No.0+000 ~ No,10+055(좌안), No.11+160 ~ No,12+955(좌안), No.0+000 ~ No,6+700(우안), No.7+500 ~ No,9+250(우안), No.10+055 ~ No,12+955(우안)	복원지구
	No.9+755 ~ No,10+055(우안)	친수지구
신안천	No.3+160 ~ No.3+320(좌안), No.4+025 ~ No.4+555(좌안)	보전지구
	No.0+000 ~ No.3+160(좌안), No.3+320 ~ No.4+025(좌안), No.4+555 ~ No.5+464(좌안), No.0+000 ~ No.5+464(우안)	복원지구
반계천	No.0+000 ~ No.0+432(좌·우안), No.1+779 ~ No.2+854(좌·우안) No.3+900 ~ No.4+000(좌·우안), No.7+700 ~ No.10+695(좌·우안)	복원지구
	No.0+432 ~ No.1+779(좌·우안), No.2+854 ~ No.3+900(좌·우안), No.4+000 ~ No.7+700(좌·우안)	보전지구
이소천	No.0+000 ~ No.8+593(좌·우안)	복원지구

바. 하천기본계획의 열람에 관한 사항

관계도서․도면 등 상세한 내용은 경상북도(하천과) 및 하천의 관할지역인 안동시(안전재난과), 영주시(하천과), 의성군(안전과), 상주시(건설과), 군위군(안전건설과), 칠곡군(건설과)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

※ 열람장소

경상북도 하천과(054-880-4073), 안동시 안전재난과(054-840-5387), 영주시 하천과(054-639-6903), 의성군 안전과(054-830-6592), 상주시 건설과(054-537-7558), 군위군 안전건설과(054-380-6157), 칠곡군 건설과(054-979-6802) 끝.

2. 하천의 지정(변경) 고시

지방하천 송야천 등 8개 하천의 지정(변경)을 「하천법」제7조 및 같은법 시행령 제5조, 같은법 시행규칙 제3조의 규정에 따라 다음과 같이 지정(변경) 고시 합니다.

□ 지방하천의 구분 및 지정 변경 사항

하천명	하천 등급	당초 변경	구 간			변경사유
			기 점	종 점	거리 (㎞)
송야천	지방 하천	당초	경북 영주시 평은면 오운리	경북 안동시 풍산읍 낙동강(국가) 합류점	22.21	금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천연장 조정
		변경	경북 영주시 평은면 오운리 1182-3번지선	경북 안동시 송현동 848-3번지선 낙동강(국가) 합류점	22.01
봉정천	지방 하천	당초	경북 의성군 다인면 외정리	경북 의성군 다인면 낙동강(국가) 합류점	7.50	금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천연장 조정
		변경	경북 의성군 다인면 달제리 909번지선	경북 의성군 다인면 봉정리 970번지선 낙동강(국가) 합류점	5.53
구천	지방 하천	당초	경북 군위군 산성면 백학리	경북 군위군 우보면 위천(지방)합류점	16.28	금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천연장 조정
		변경	경북 군위군 산성면 백학리1353-1 지선 백학지 여수로종점	경북 군위군 우보면 미성리 842-7번지선 위천(지방)합류점	16.14
남천	지방 하천	당초	경북 군위군 부계면 대율리	경북 군위군 효령면 위천(지방) 합류점	19.25	금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천연장 조정
		변경	경북 군위군 부계면 동산리 790번지선	경북 군위군 효령면 병수리 1100-1번지선 위천(지방) 합류점	19.96

하천명	하천 등급	당초 변경	구 간			변경사유
			기 점	종 점	거리 (㎞)
사창천	지방 하천	당초	경북 칠곡군 가산면 용수리	경북 군위군 효령면 남천(지방) 합류점	13.00	금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천연장 조정
		변경	경북 칠곡군 가산면 용수리 234번지선	경북 군위군 효령면 거매리 579-65번지선 남천(지방) 합류점	12.96
신안천	지방 하천	당초	경북 의성군 금성면 도경리	경북 군위군 군위읍 위천(지방) 합류점	11.60	신안천 상류 금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천 연장조정(5.46km) 신안천 하류 기수립 하천연장 (6.00km) 적용
		변경	경북 의성군 금성면 도경리 786번지선	경북 군위군 군위읍 정리 1173-1번지선 위천(지방) 합류점	11.46
반계천	지방 하천	당초	경북 상주시 공성면 효곡리	경북 상주시 모동면 석천(지방) 합류점	10.00	금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천연장 조정
		변경	경북 상주시 공성면 효곡리 783번지선	경북 상주시 모동면 신천리 528-1번지선 석천(지방) 합류점	10.70
이소천	지방하천	당초	경북 상주시 화서면 상현리	경북 상주시 화동면 삼포리천(지방) 합류점	8.70	금회 현장조사 및 현황 측량 조사 결과를 바탕으로 하천연장 조정
		변경	경북 상주시 화서면 달천리 1-3번지선	경북 상주시 화동면 신촌리 36-2번지선 삼포리천(지방) 합류점	8.59

□ 지정·변경일 : 고시일과 같음

3. 하천구역의 결정 및 지형도면고시

「하천법」제10조 및 같은법 시행규칙 제4조에 의한 하천구역 결정, 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면 등)를 경상북도(하천과) 및 하천의 관할지역인 안동시(안전재난과), 영주시(하천과), 의성군(안전과), 상주시(건설과), 군위군(안전건설과), 칠곡군(건설과)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

하천 명칭	하천 등급	하 천 구 간			면적 (㎡)	결정(변경․폐지일 및 사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)
송야천	지방 하천	경북 영주시 평은면 오운리 1182-3번지선	경북 안동시 송현동 848-3번지선 낙동강(국가) 합류점	22.01	1,566,725	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)
봉정천	지방 하천	경북 의성군 다인면 달제리 909번지선	경북 의성군 다인면 봉정리 970번지선 낙동강(국가) 합류점	5.53	239,506	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획수립
구천	지방 하천	경북 군위군 산성면 백학리 1353-1번지선 백학지 여수로종점	경북 군위군 우보면 미성리 842-7번지선 위천(지방) 합류점	16.14	1,126,102	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)
남천	지방 하천	경북 군위군 부계면 동산리 790번지선	경북 군위군 효령면 병수리 1100-1번지선 위천(지방) 합류점	19.96	2,384,985	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)

하천 명칭	하천 등급	하 천 구 간			면적 (㎡)	결정(변경․폐지일 및 사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)
사창천	지방 하천	경북 칠곡군 가산면 용수리 234번지선	경북 군위군 효령면 거매리 579-65번지선 남천(지방) 합류점	12.96	900,365	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)
신안천	지방 하천	경북 의성군 금성면 도경리 786번지선	경북 군위군 군위읍 용대리 307-8번지선	5.46	252,578	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)
반계천	지방 하천	경북 상주시 공성면 효곡리 783번지선	경북 상주시 모동면 신천리 528-1번지선 석천(지방) 합류점	10.70	1,387,777	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획수립
이소천	지방 하천	경북 상주시 화서면 달천리 1-3번지선	경북 상주시 화동면 신촌리 36-2번지선 삼포리천(지방) 합류점	8.59	414,103	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획수립

붙 임 : 1. 하천구역에 편입된 토지세목 조서(열람장소 비치)

2. 하천구역이 표시된 지형도면 등(열람장소 비치)

※ 열람장소

경상북도 하천과(054-880-4073), 안동시 안전재난과(054-840-5387), 영주시 하천과(054-639-6903), 의성군 안전과(054-830-6592), 상주시 건설과(054-537-7558), 군위군 안전건설과(054-380-6157), 칠곡군 건설과(054-979-6802)  끝.

4. 홍수관리구역의 지정 및 지형도면고시

「하천법」제12조 및 같은법 시행규칙 제6조에 의한 홍수관리구역 지정, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 의한 지형도면 등을 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면 등)를 경상북도(하천과), 안동시(안전재난과), 영주시(하천과), 군위군(안전건설과), 칠곡군(건설과)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

하천 명칭	하천 등급	홍수관리구역의 구간			면적 (㎡)	결정(변경․폐지일 및 사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)
송야천	지방 하천	경북 안동시 서후면 저전리 549-4번지선	경북 안동시 서후면 저전리 549-2번지선	0.06	1,069	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)
		경북 영주시 평은면 오운리 1214-2번지선	경북 영주시 평은면 오운리 1340번지선	0.13	1,519
구 천	지방 하천	경북 군위군 산성면 백학리 산 1번지선	경북 군위군 산성면 삼산리 550번지선	0.09	712	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)
		경북 군위군 산성면 삼산리 551번지선	경북 군위군 산성면 삼산리 552번지선	0.08	526
		경북 군위군 산성면 삼산리 472번지선	경북 군위군 산성면 삼산리 462번지선	0.22	7,037
		경북 군위군 산성면 삼산리 460-2번지선	경북 군위군 산성면 삼산리 810-2번지선	0.10	1,303
		경북 군위군 산성면 무암리 411번지선	경북 군위군 산성면 무암리 411번지선	0.01	649
		경북 군위군 산성면 운산리 산 141-2번지선	경북 군위군 산성면 화본리 1110-1번지선	0.17	2,976

하천 명칭	하천 등급	홍수관리구역의 구간			면적 (㎡)	결정(변경․폐지일 및 사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)
사창천	지방 하천	경북 칠곡군 가산면 용수리 58번지선	경북 칠곡군 가산면 용수리 54번지선	0.202	4,257	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)
	지방 하천	경북 칠곡군 가산면 용수리 72-2번지선	경북 칠곡군 가산면 용수리 59번지선	0.042	2,372
	지방 하천	경북 칠곡군 가산면 용수리 93번지선	경북 칠곡군 가산면 용수리 90-1번지선	0.059	492
	지방 하천	경북 칠곡군 가산면 용수리 178-3번지선	경북 칠곡군 가산면 용수리 178-3번지선	0.061	1,681
	지방 하천	경북 칠곡군 가산면 용수리 183-2번지선	경북 칠곡군 가산면 용수리 181번지선	0.102	1,259
신안천	지방 하천	경북 군위군 군위읍 광현리 산 3번지선	경북 군위군 군위읍 광현리 1109번지선	0.17	2,268	․결정일 : 고시일 ․결정사유 : 하천기본 계획(변경)

※ 봉정천, 남천, 반계천, 이소천은 홍수관리구역 지정 없음.

붙 임 : 1. 홍수관리구역에 편입된 토지세목 조서(열람장소 비치)

2. 홍수관리구역이 표시된 지형도면 등(열람장소 비치)

※ 열람장소

경상북도 하천과(054-880-4073), 안동시 안전재난과(054-840-5387), 영주시 하천과(054-639-6903), 군위군 안전건설과(054-380-6157), 칠곡군 건설과(054-979-6802)  끝.