원주시고시 제2019-329호

원주 도시관리계획(도시계획시설:공원) 결정(변경) 및 지형도면고시

1. 원주 도시관리계획(도시계획시설:공원)에 대하여 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조 및 같은 법 시행령 제25조제3항(경미한변경)의 규정에 의하여 도시관리계획(세부조성계획)을 결정(변경)하고 같은 법 제32조 및 ｢토지이용규제 기본법｣ 제8조의 규정에 의하여 지형도면을 승인하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 원주시청 도시계획과에 비치하여 토지소유자 및 일반인에게 보입니다.

2019년  11월  8일

원    주    시    장

1. 도시관리계획(도시계획시설:공원) 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서

가) 공원 결정(변경) 및 지형도면 조서

구 분	도 면 표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후
기정	74	평원어린이공원	어린이공원	단계동817	2,107.3	-	2,107.3	1993.07.20. (강원도 고시 제1993-81호)

나) 공원 결정(변경) 사유서

	시설내용	변 경 수 량	변 경 사 유
기반 시설	도로 및 진입광장	∙ 면적 : 439.0㎡ → 675.0㎡ 증)236.0㎡	∙ 기존 노후화 된 산책로 및 진입광장을 신설
휴양 시설	파고라등	∙ 면적 : 19.0㎡ → 30.4㎡ 감)11.4㎡	∙ 기존 노후화 된 파고라 및 의자를 재설치
유희 시설	어린이 놀이터	∙ 면적 : 414.0㎡ → 296.0㎡ 감)118.0㎡	∙ 기존 노후화 된 조합놀이대, 그네 시설을 교체
운동 시설	운동 공간	∙ 면적 : 37.0㎡ → 59.0㎡ 증)22.0㎡	∙ 상태가 양호한 체력단련시설은 재활용
관리 시설	모래 포장 등	∙ 면적 : 1.4㎡ → 36.0㎡ 증)34.6㎡	∙ 안전을 위한 야간조명 교체 및 노후화된 시설물 교체
녹지 및 기타	녹지	∙ 면적 : 1,196.9㎡ → 1,010.9㎡ 감)186.0㎡	∙ 배치도 변경으로 면적 변경

2. 도시계획시설 세부조성계획 결정(변경)조서 및 지형도면 승인 조서

가) 토지이용계획 결정(변경) 및 지형도면 조서

시 설 구 분	시 설 내 용	부지면적(㎡)			구 성 비 (%)	건축물(㎡)				비고
						건축면적		연면적
		기정	변경	변경후		기정	변경	기정	변경
총 계			-	2,107.3	100.00
시설소계			-	1,097.0	52.1
기반 시설	도로	216.0	(증)167.0	383.0	18.2
	진입광장	223.0	증)69.0	292.0	13.9
조경 시설	조경석 쌓기	-	-	-	-					L=148.0m
휴양 시설	파고라등	19.0	증)11.4	30.4	1.4
유희 시설	어린이 놀이터	414.0	(감)118.0	296.0	14.1
운동 시설	운동 공간	37.0	(증)22.0	59.0	2.8
관리 시설	모래 포장 등	1.4	(증)34.6	36.0	1.7
녹지 및 기타	녹지	1,196.9	(감)186.0	1,010.9	47.9

나) 세부시설 결정(변경) 및 지형도면 조서

시설 구분	시설명	기호	부지면적(㎡)			구성비 (%)	건축물(㎡)				공작물 (기)		비고
			기정	변경	변경후		건축면적		연면적		기정	변경
							기정	변경	기정	변경
합 계			2,107.3	-	2,107.3	100.0
시설소계			911.0	증)185.4	1,096.4	52.1
기반 시설	가	도로	216.0	증)167.0	383.0	18.2
	가-1	진입 광장	223.0	증)69.0	292.0	13.9
	소계		439.0	증)236.0	675.0	32.1
조경 시설	나	조경석 쌓기	-	-	-								L=148.0m
	소계		-	-	-	-
휴양 시설	다	파고라	19.0	증)11.4	30.4	1.4
	다-1	등 의자									4 개소	7 개소	증)3개소
	다-2	평 의자									3 개소	5 개소	증)2개소
	소계		19.0	증)11.4	30.4	1.4					7 개소	12 개소
유희 시설	라	어린이 놀이터	414.0	감)118.0	296.0	14.1
	라-1	조합 놀이대									1 개소	1 개소
	라-2	그 네									1 개소	1 개소
	라-3	흔들 놀이대										2 개소	증)2개소
	소 계		414.0	감)118.0	296.0	14.1					2 개소	4 개소
운동 시설	마	운동 공간	37.0	증)22.0	59.0	2.8
	마-1	체력 단련 시설									3 개소	3 개소
	소계		37.0	증)22.0	59.0	2.8					3 개소	3 개소
관리 시설	바	모래 포장	1.4	증)34.6	36.0	1.7							수돗가 폐지
	바-1	공원등									10 개소	16 개소	증)6개소
	바-2	안내판									2 개소	1 개소	감)1개소
	소계		1.4	증)34.6	36.0	1.7					12 개소	17 개소
녹지 및 기타	사	녹지	1,196.9	감)186.0	1,010.9	47.9
	소계		1,196.9	감)186.0	1,010.9	47.9

다) 도로 총괄조서

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류
		폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)
기정	합 계	3개노선	195.0	440.0	-	-	-	-	-	-	3개노선	195.0	440.0
	소 로	3.0~3.7	195.0	440.0	-	-	-	-	-	-	3.0~3.7	195.0	440.0
변경	합 계	8개노선	280.1	674.0	-	-	-	-	-	-	8개노선	280.1	674.0
	소 로	1.6~5.3	280.1	674.0	-	-	-	-	-	-	1.6~5.3	280.1	674.0

라) 도로세부조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	합 계		195.0	440.0
			소 계		195.0	440.0
			1	3.	103.0	224.0	진출입로	경계부	소로3-4,3-2
			2	3.4	75.4	164.0	진입로	소로3-1	경계부
			4	3.7	16.3	51.7	진출입로	소로3-4	소로3-3
변경	소로	3	합 계		280.1	674.0
			소 계		280.1	674.0
			1	5.3	77.4	291.4	진출입로	경계부	소로3-6	변경
			2	3.3	35.0	78.0	진입로	경계부	소로3-1	변경
			3	1.6	47.6	74.3	연결로	소로3-2	소로3-1	신설
			4	2.2	3.0	7.0	진출입로	소로3-4	소로3-3	변경
			5	1.6	12.7	26.0	연결로	소로3-1	소로3-3	신설
			6	1.7	28.8	51.3	연결로	소로3-7	소로3-1	신설
			7	2.0	35.2	85.0	진입로	경계부	소로3-1	신설
			8	1.6	40.4	61.0	연결로	소로3-1	소로3-7	신설

3. 도시관리계획(도시계획시설:공원) 결정(변경) 및 지형도면 승인도 : 실음 생략